คู่มือใช้งานโปรแกรมทดสอบบอร์ด CP-JR51USB V1.0

เครื่อมือ :
- Source code โปรแกรม " JR51USB-tester_FINAL.HEX " 
- โปรแกรม Filp 1.8.2
- โปรแกรม Procomm Plus 3 ( การติดตั้ง และ การเซ็ตอัพ ดูได้จากไฟล์เอกสารใน CD-ROM )
- บอร์ด CP-JR51USB V1.0
- การเซ็ตขนาดหน้าจอควรจะเป็น 1024x768 เพื่อให้การแสดงผลดีที่สุด

ขั้นตอน :
- เปิดโปรแกรม Procomm Plus 3 ตั้งค่า Baud rate = 115200bps, ตั้งค่า COM port ให้ตรงกับการใช้งาน
- เปิดโปรแกรม Flip และ ทำการโหลดโปรแกรม " JR51USB-tester_FINAL.HEX " ลงบอร์ด CP-JR51USB V1.0
- ทำการรันโปรแกรม
- ในหน้าต่างของโปรแกรม Procomm Plus 3 จะปรากฎข้อความขึ้นมา, ทำตามลำดับขั้นตอนที่ปรากฎ
- ในการทดสอบส่วน 24LCxxx ผู้อ่านจะต้องต่อชิป IC ก่อนการทดสอบ
- ในการทดสอบส่วน DS1307 ( RTC ) ผู้อ่านจะต้องต่อชิป IC ก่อนการทดสอบ
- ในการทดสอบพอร์ต P0 - P3 ผู้อ่านจะต้องต่อ LED ( common A) ณ. ตำแหน่งพอร์ตทดสอบก่อน
- ในการทดสอบพอร์ต I2C BUS ซึ่งโปรแกรมทดสอบจะรองรับชิป PCF8574A ผู้อ่านสามารถดูวงจร Hardwareได้จาก
ไฟล์เอกสาร " The examples of cp-jr51usb v10.pdf " 

