ให้ Copy  ไฟล์ 18F8628.INC  ที่ให้มาด้วยในโฟลเดอร์นี้ ลงไป Paste  แทนไฟล์เดิม ในไดเร็กทรอรี่  ...\ pbp2xx  เพื่อให้ ค่า Configuration ของไมโครคอนโทรเลอร์ เป็นไปตามโปรแกรมตัวอย่างที่สร้างไว้  ซึ่งได้กำหนด Configuration ดังนี้ คือ

         __CONFIG    _CONFIG1H, _OSC_HSPLL_1H                                 สัญญาณนาฬิกาใช้โหมด HSPLL  
        __CONFIG    _CONFIG2H, _WDT_ON_2H & _WDTPS_512_2H    เปิดวอตดอกร์ไทม์เมอร์ 
        __CONFIG    _CONFIG4L, _LVP_OFF_4L & _XINST_OFF_4L       ปิดฟังก์ชัน Low Voltage Programming 

  