───────────────────────────────────────
Parallax Propeller Chip Project Archive
───────────────────────────────────────

 Project :  "memsic_demo"

Archived :  Saturday, August 12, 2006 at 2:54:38 PM

    Tool :  Propeller Tool version 0.98


            memsic_demo.spin
              │
              ├──TV.spin
              │
              ├──Graphics.spin
              │
              └──memsic2125.spin


Memsic 2125 Dual Axis Accelerometer  
 

  Written in Propeller Assembly uses a 'cordic' routine to convert x and y tilt 
information into polar coordinates. Output is RAW data, but can easily be resolved 
into acceleration (ro) and degrees (theta). Upon startup, the demo expects the accelerometer to be in a level
 position for an initial calibration leveling routine
 

────────────────────
Parallax, Inc.
www.parallax.com
support@parallax.com
USA 916.624.8333